Todas as <b>**fachadas de edifícios precisam de reparos</b>** uma hora ou outra após alguns anos. O mais indicado para evitar grandes problemas é a <b>**manutenção preventiva predial</b>** , independentemente dos materiais utilizados na construção.

<b>**Reparos prediais</b>**  vão desde a simples substituição de calhas até extensas renovações que pode envolver grandes reparações da alvenaria de pedra ou elementos de concreto. Soluções de alvenaria e de fachada são normalmente necessários para os edifícios em todo o país. Realizamos projetos de forma eficiente e eficaz.

Lei exige regularização, com normas rígidas

O trabalho de nossos profissionais de acesso por corda é necessário ter pelo menos duas normas reguladoras: NR-18 que se refere a da construção civil e a NR-35, que é especifica do trabalho em altura. Todo e qualquer trabalho que é realizado em uma distância do solo superior acima de dois metros é considerado pelo ministério trabalho em altura e tem que por lei obedecer aos procedimentos dos realizados em alturas elevadas como em topo de edifícios.

Todos os nossos profissionais têm e carregam com sigo as referências e comprovantes do trabalho em altura, e isso é primordial.

**Se por acaso contratar uma empresa que não tenha tal certificado e ocorra algum acidente a total responsabilidade passa a ser do contratante.**

Eficiência

Temos a melhor e mais eficiente técnica de <b>limpeza de fachada</b>, nossa equipe é treinada especialmente para trabalho em altura e a limpeza de fachada é uma de nossas especialidades